**Дистанционное обучение**

**ОСНОВЫ ШИТЬЯ**

**3 год обучения**

**ПОТАЙНАЯ МОЛНИЯ**

Педагог дополнительного образования

МБОУ ДОД «ДДЮТ»

Толстоухова любовь Семеновна.

**Потайная молния**

Как втачать потайную молнию


Правильно вшитая потайная молния не видна в шве платья. Обычно, потайную молнию вшивают в средний шов спинки платья или юбки. Однако, если вы решите вшить потайную молнию в боковой шов платья или юбки, учитывайте, что может деформироваться форма бочка платья или юбки, если вы неправильно вошьете потайную молнию, или если материал платья или юбки очень тонкий. В этом случае, лучше все-таки вшить потайную молнию в средний шве спинки платья или юбки.

[](https://korfiati.ru/wp-content/uploads/2010/02/1114.gif)


В отличие от обычной молнии, потайная молния вшивается в открытый шов. Перед началом работы обработайте швы изделия оверлоком или швом «зиг-заг». Наметьте линию втачивания потайной молнии при помощи портновского мелка на изнаночной стороне изделия. Припуски должны быть шириной 1,5 см.

[](https://korfiati.ru/wp-content/uploads/2010/02/120.gif)


Отверните припуски среднего шва платья на изнаночную сторону и слегка прижмите, но не утюжьте

[](https://korfiati.ru/wp-content/uploads/2010/02/214.gif)

Раскройте потайную застежку-молнию, наложите ее лицевой стороной на припуски платья. Зубчики потайной молнии должны совпадать с линией середины спинки изделия.

[](https://korfiati.ru/wp-content/uploads/2010/02/311.gif)


Вметайте потайную молнию, совместив верх тесьмы молнии с верхом выреза горловины спинки.

[](https://korfiati.ru/wp-content/uploads/2010/02/45.gif)

Вметывать левую и правую стороны потайной молнии начинайте сверху.

[](https://korfiati.ru/wp-content/uploads/2010/02/56.gif)


Поставьте на швейную машину специальную лапку для пристрачивания потайной молнии (на фото). Отогните зубчики потайной молнии ногтем указательного пальца, чтобы было видно место прокладывания шва (между тесьмой и зубчиками молнии). Выполните строчку по левой половинке потайной молнии.

[](https://korfiati.ru/wp-content/uploads/2010/02/75.gif)

Строчка должна заканчиваться, когда лапка упрется в «собачку» потайной молнии.

[](https://korfiati.ru/wp-content/uploads/2010/02/85.gif)


Аналогичным образом выполните строчку по правой половинке потатйной молнии. Начинать обе строчки нужно сверху.

[](https://korfiati.ru/wp-content/uploads/2010/02/94.gif)


Закрепите конец строчек двойным узелком.

[](https://korfiati.ru/wp-content/uploads/2010/02/103.gif)


Потайную молнию закрыть.

[](https://korfiati.ru/wp-content/uploads/2010/02/1110.gif)


Остается застрочить открытый шов спинки платья.

[](https://korfiati.ru/wp-content/uploads/2010/02/126.gif)


Сметать средний шов платья, совместив срезы, ниже молнии, отогнув конец потайной молнии как показано на фото.

[](https://korfiati.ru/wp-content/uploads/2010/02/135.gif)

Поменять лапку, как показано на фото. Застрочить шов. В идеале строчка должна перестрачивать строчку втачивания молнии и располагаться на 1 мм левее нее. Выполняя эту операцию, придерживайте конец потайной молнии (см. фото).

[](https://korfiati.ru/wp-content/uploads/2010/02/144.gif)

Припуски разутюжить. Так выглядит изделие с расстегнутой молнией.

[](https://korfiati.ru/wp-content/uploads/2010/02/153.gif)

**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**